Яким чином здійснюється демонтаж кондиціонера?

Насамперед треба дбати про безпеку фреону для спліт-системи. Для цього на зовнішній частині кондиціонера слід знайти два штуцери. За більш тонкому у внутрішній блок перекачується рідкий фреон, товщий служить для відводу газоподібного холодоагенту. З них слід зняти захисні ковпачки, а в шліци вставити торцеві шестигранні ключі.

* Кондиціонер включається на повну потужність в режимі охолодження. При цьому треба виставити найнижчу температуру, яка передбачена для цієї моделі.
* До ніпеля, розташованому на підвідному трубопроводі, під'єднують манометр.
* Після того як спліт-система відпрацює десять хвилин, перекривається тонкий вентиль, за яким подається рідкий фреон.
* Як тільки манометр покаже, що в системі утворився технічний вакуум - тиск мінус одна атмосфера, - перекривається товстий штуцер, і відразу ж кондиціонер відключається від мережі.
* Відкручуються всі трубки, якими з'єднуються внутрішня і зовнішня частини кондиціонера. І негайно герметично запечатуються. Зробити це можна за допомогою заглушок, скотча або ізоляційної стрічки. Головне - не допустити потрапляння пилу всередину спліт-системи, щоб не виникло неприємностей з вакуумним насосом, описані вище.
* Якщо планується переміщення кондиціонера на інше місце, то трубки легше обрізати труборізом з внутрішньої і зовнішньої частини спліт-системи на відстані не менше 15-20 см від штуцерів. Кінці їх треба зачеканити, можна використовувати для цього маленькі слюсарні лещата, а можна скористатися спеціальним завальцювальних пресом.
* Від кондиціонера від'єднуються всі електричні дроти і клеми.
* Якщо необхідно, то откручиваются гайки кріплення і зовнішня частина спліт-системи знімається з кронштейнів. Така робота може зажадати спеціальної техніки, якщо квартира розташована високо і до кондиціонера непросто підібратися.
* З внутрішнього блоку знімається захисний кожух. Важливо правильно розібратися, за якою системою працюють засувки, які утримують цю частину кондиціонера. Зазвичай блок досить потягнути трохи вгору і на себе. Найчастіше для того щоб дістатися до засувок, доводиться видалити кришку випарника. При цьому треба бути гранично уважним: можна пошкодити тонкі трубки, які розташовані в безпосередній близькості від засувок.
* Крім того, в поодинці таку роботу виконати не вдасться: хтось повинен притримувати весь блок спліт-системи, щоб він не впав на підлогу після звільнення від кріплень.
* На останньому етапі зі стіни знімається монтажна пластина, і весь кондиціонер упаковується для зберігання або транспортування.

Таким чином, зняти в квартирі кондиціонер самостійно можливо. Але через високі ризики розумніше доручити цю роботу фахівцям. При переїзді на нове місце простіше залишити спліт-систему новим господарям за відповідну плату, ніж ризикувати її можливої \u200b\u200bполомкою при переміщенні в нову квартиру. Тим більше що термін служби таких систем рідко перевищує 6-10 років.