**Послідовність технічного обслуговування (профілактики) кондиціонеру:**

1. Технічний огляд (діагностика обладнання) – виявлення несправності в системі. А саме: компресора, електронних плат, перевірка міжблочного кабелю і кабелю електроживлення, перевірка цілісності дренажної системи);
2. Чищення фільтрів внутрішнього блоку;
3. Чищення вентилятора (турбіни) внутрішнього блоку;
4. Чищення теплообмінників внутрішнього і зовнішнього блоків;
5. Антибактеріальна обробка антисептиком вентилятора і теплообмінника внутрішнього блоку;
6. Чищення дренажної системи;
7. Перевірка робочого тиску в системі, при необхідності заправка кондиціонеру фреоном (за додаткову плату).



Кондиціонер без технічного обслуговування виглядає так.