Додаток 1

**Технологічний процес «Зняття та встановлення стартера автомобіля Skoda Felicia»**

Місце проведення: майстерня автомобільної справи №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер і назва операції** | **Пристрої,**  **інструменти та засоби для виконання роботи** | **Технічні умови і вказівки** |
| **Зняття** |  |  |
| 1. Від'єднайте негативний провід від батареї - це особливо важливо, оскільки провід живлення стартера постійно перебуває під напругою. | Набір інструментів  Рукавички |  |
| 2. Зніміть захисний чохол і від'єднайте електропроводку від задньої сторони тягового реле. | Набір інструментів | Намагайтеся запам'ятати порядок підключення проводів. |
| 3. Відпустіть фіксатор, відокремте електропроводку вогнів заднього ходу від корпусу стартера та відведіть її убік. | Набір інструментів | Примітка. Можливо, електропроводку вогнів заднього ходу доведеться від'єднати від свого датчика-вимикача, щоб гарантувати повну відсутність ризику пошкодження її під час демонтажу стартера. |
| 4. Підтримуючи стартер рукою, відкрутіть гайки кріплення на куполі зчеплення. | Набір інструментів |  |
| 5. Зніміть стартер. |  |  |
| **Установка** |  |  |
| Установка проводиться у зворотному порядку. Всі кріплення затягуйте з необхідним зусиллям. Простежте за правильністю прокладання та надійністю під'єднання електропроводки. |  |  |