**Демонтаж кондиціонера передбачає такі етапи:**

1.Увімкнення колектора з манометром для створення вакууму та контролю тиску.

2.Активація обладнання та регулювання температури.

3.Повне перекриття дренажного виведення.

4.Герметизація всіх з'єднувальних шлангів та теплообмінника.

5.Вимикання техніки та мережевого живлення.