**Технологічний Процес «Зняття та встановлення сидінь»**

Місце проведення: майстерня автомобільної справи №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер і назва операції** | **Пристрої,****інструменти та засоби для виконання роботи** | **Технічні умови і вказівки** |
| **Зняття** |  |  |
| 1. На моделях, обладнаних бічними подушками безпеки, від'єднайте негативний дріт від батареї і, перш ніж приступати до виконання робіт, зачекайте, щонайменше одну хвилину. | Набір інструментів, ліхтарик |  |
| 2. На всіх моделях посуньте сидіння, що підлягає зняттю, до упору назад, а потім виверніть передні болти кріплення напрямних полозів. | Набір інструментів |  |
| 3. Тепер посуньте сидіння до упору вперед і відєднайте задні болти кріплення направляючих полозів. Зніміть шайби. | Набір інструментів |  |
| 4. Обережно зніміть сидіння зі свого штатного місця. | Набір інструментів |  |
| **Установка** |  |  |
| 1.Установка проводиться у зворотному порядку. Все кріплення затягування з необхідним зусиллям. На моделях, обладнаних бічними подушками безпеки, дотримуйтесь особливих запобіжних заходів. | Набір інструментів |  |