Паспорт на виріб і обладнання ГОСТ

Паспорт на виріб (обладнання) - це підтип технічної документації, в якій відображаються всі відомості про виріб, умови його експлуатації, а також значення технічних характеристик і параметрів. Документ такого типу видається на кожну одиницю продукції, що випускається. Він супроводжує продукт протягом усього терміну його служби, поки виріб або обладнання не прийде в непридатність. Як тільки настає момент поломки, яку неможливо усунути або відремонтувати, паспорт виробу, як і він сам, утилізують. Якщо мова йде про супровідні документи на військову техніку, або, наприклад, авіацію, то паспорт знищується в разі списання товару.

Згідно ГОСТ 2.601-2019 паспорт є обов'язковим документом для машинобудівної та приладобудівної продукції.

Даний вид документа може містити в своєму змісті такі розділи:

* технічні дані виробу,
* його комплектність ,
* споживані продуктом ресурси,
* періоду експлуатації

Також технічний паспорт на продукт повинен містити дані про термін придатності, консервації, упаковці, корисну інформацію про експлуатацію, її особливості, в тому числі інформацію про те, як правильно утилізувати продукт.

Навіщо потрібен паспорт?

Паспорт, виданий на товар, входить в стандартний пакет супровідної документації. Вона необхідна для сертифікації продукту, що випускається продавцем, для якого і видається. Також в паспорті робляться позначки про проведені з товаром маніпуляціях (ремонт, консервація і т.д.).

У відповідних органах сертифікації документ дає всі необхідні відомості про товар, його властивості, технічні характеристики і т.д. За цією інформацією продавець отримує сертифікат і дозвіл на реалізацію товару.

Часто паспорти необхідні для обліку техніки, що знаходиться на балансі підприємства.

Хто повинен розробляти паспорт товару?

Згідно з вимогами ГОСТу, обов'язок по розробці паспорта на товар покладається на виробника.

У країнах ЄС, наприклад, відсутня практика розробки паспортів на продукцію, тому паспорти на продукцію іноземного виробництва часто розробляються постачальниками обладнання.

Паспорт підписується уповноваженим працівником виробника і засвідчується печаткою.

На який термін розробляється паспорт?

Паспорт не має терміну дії, розробляється з моменту виробництва продукту і «супроводжує» виріб на весь період його експлуатації.

ВИМОГИ ГОСТу

Стандарт встановлює наступну структуру паспорта товару:

* Основні відомості про продукт і технічні дані
* термін служби і зберігання, ресурси і гарантії виробника (постачальника);
* повнота;
* консервація;
* пакувальний сертифікат;
* акт прийому-передачі;
* переміщення продукту в роботі (при необхідності);
* Експлуатаційні та складські примітки (при необхідності)
* облік роботи над бюлетенями та інструкціями та ремонтом (при необхідності);
* інформація про особливості утилізації виробу;
* спеціальні позначки.

Допускається об'єднання, виключення, додавання розділів в структуру паспорта.

Правила оформлення та ГОСТи

Експлуатаційні документи, які відносяться до виду технічної документації, повинні бути складені відповідно до [ГОСТ 2.601-2019](https://www.swrit.ru/doc/eskd/2.601-2019.pdf), де описані всі вимоги і норми написання паспорта. Згідно з цим ГОСТом, паспорт не містить даних про конструкцію, тому що в цьому випадку інформація представлена в стислих обсягах.

Оформлення, якому повинен відповідати паспорт на виріб і обладнання, оголошується в [ГОСТ 2.105-95](https://www.swrit.ru/doc/eskd/2.105-95.pdf). Різні відомості про дорогоцінні метали, кольорові метали, їх сплави, які можуть входити в виріб, описані в інструкціях з експлуатації, паспорті, бланку або в етикетці.

Правила внесення цих даних в документацію описані ГОСТ 1639-2009 і ГОСТ 2.608-78. Якщо паспорт на товар надається в електронному вигляді, то реєстрація здійснюється по [ГОСТ 2.610-2019](https://www.swrit.ru/doc/eskd/2.610-2019.pdf).